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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (статья 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень объектов, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Законе Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016.

Возведение объекта общественного назначения проводится по ул. Заслонова в г.п. Большая Берестовица, на территории между жилыми домами №2 по ул. Заслонова и № 27 по ул. Ленина. Территория проектируемого объекта находится в непосредственной близости (граничащий с севера земельный участок) от Церкви Преображения Господня, и включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (шифр – 413Г000683). Для данного объекта согласно подпункту 1.34 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 18.07.2016. обязательно проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Оценка воздействия на окружающую среду проведена на основании:

- задания на проектирование, утвержденного генеральным директором ОАО «Молочный Мир» М.Е.Аникеевой от 14.07.2026;
- выписки из решения Берестовицкого районного исполнительного комитета «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ, реконструкции» № 324 от 26.06.2026 г;

- технических требований ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 04.4-06/647 от 23.06.2026.
Вид строительства – возведение.

Проведение ОВОС осуществлялось в соответствии с Экологическими нормами и правилами ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду» (далее - ЭкоНиП 17.02.06-001-2021), утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 31.12.2021 № 19-Т.

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Территория проектируемого объекта находится в непосредственной близости (граничащий с севера земельный участок) от Церкви Преображения Господня, и включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (шифр – 413Г000683).
Проектируемое здание магазина предназначено для реализации преимущественно продовольственных групп товаров. Предполагаемый ассортимент реализуемой продукции: молоко, кефир, питьевые йогурты, сметана, сыры, кондитерские и бакалейные товары, алкогольная и табачная продукция. 

Торговый зал оборудован охлаждаемыми витринами, морозильными ларями, холодильными шкафами и горками для хранения, демонстрации и продажи скоропортящейся продукции, стеллажами для продажи продовольственных товаров, не требующих специального режима хранения.

В зоне размещения кондитерской витрины у смены установлено механическое и тепловое оборудование для приготовления мороженого и десертов, молочных коктейлей, горячих напитков, разогревания кондитерских изделий: фризер, миксер, чайник, кофемашина, микроволновая печь. Для приёма пищи в торговом зале организована небольшая зона с барной стойкой на 3 места и обеденным столом на 4 места.

Расчёт покупателей за приобретённый товар осуществляется на кассе через кондитерский прилавок, либо на кассе при выходе из магазина.

Для размещения корзин покупателей у входа предусмотрен комод. Для организации хранения вещей и сумок у входа предусмотрена камера хранения (локер). Высота локера и комода позволяет использовать их в качестве упаковочных столов для покупателей.

Для временного хранения пищевых отходов в здании предусмотрено специальное помещение с выходом непосредственно наружу, с установленным среднетемпературным бытовым холодильником. Для мойки в помещении выделено специальное место с поливочным краном, бортиком, трапом и раковиной.

Количество персонала составляет (ориентировочно) – 4 человека, из них: кассир – 2 человека, уборщик помещений – 1 человек, работник торгового зала – 1 человек.

Окончательное количество персонала определяется эксплуатирующей организацией согласно утверждённому штатному расписанию после ввода объекта в эксплуатацию.

Предполагаемый режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 16:00.
3 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности по объекту «Возведение объекта общественного назначения по ул. Заслонова в г.п. Большая Берестовица, на территории между жилыми домами №2 по ул. Заслонова и № 27 по ул. Ленина» рассмотрены два варианта.
Вариант 1 – строительство объекта общественного назначения (магазина) по принятым проектным решениям;
Вариант 2 – строительство объекта общественного назначения (магазина) без подключения к сетям горячего водоснабжения и централизованного теплоснабжения. Для горячего водоснабжения и отопления рассматривался вариант с использованием котельного оборудования (топливо – природный газ либо дрова);

Вариант «Нулевая альтернатива» – отказ от строительства объекта.

Вариант 1 – строительство объекта общественного назначения (магазина) по принятым проектным решениям
Площадка строительства объекта размещается на земельном участке с кадастровым номером 420455100001002010, по адресу: Гродненская обл., Берестовицкий р-н, г.п. Большая Берестовица, ул. Заслонова, 2.

Площадь земельного участка – 0,1311 га.

Целевое назначение – земельный участок для строительства и обслуживания здания общественного назначения.

Территория проектируемого объекта находится в непосредственной близости (граничащий с севера земельный участок) от Церкви Преображения Господня, которая включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (шифр – 413Г000683).
Вариант 2 – строительство объекта общественного назначения (магазина) с использованием для горячего водоснабжения и отопления котла, топливом для которого является газ (дрова)

Нецелесообразность применения данного варианта заключается в выделении в атмосферный воздух от планируемого к применению оборудования дополнительных загрязняющих веществ, таких как: углерод оксид (окись углерода, угарный газ); азот (IV) оксид (азота диоксид); сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и другие. Такой фактор окажет негативное воздействие на разные компоненты окружающей среды.
Вариант «Нулевая альтернатива»
Отказ от строительства нового магазина означает отсутствие дополнительного воздействия на компоненты окружающей среды, однако способствует упущению социально-экономической выгоды для развития региона в целом.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности, поскольку окажет незначительное воздействие на компоненты природной среды и значительный социальный эффект.

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду будет слабым. Изменения в природной среде не превысят пределы природной изменчивости. Природная среда не утратит способности самовосстановления. По производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

4 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Климат и метеорологические условия, атмосферный воздух
Климат – многолетний режим погоды, формирующийся в результате сложного взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влагооборота и подстилающей поверхности.

Возводимый объект располагается по ул. Заслонова в г.п. Большая Берестовица, на территории между жилыми домами №2 по ул. Заслонова и № 27 по ул. Ленина.

Согласно СП 2.04.04-2026 «Строительная климатология» г.п. Большая Берестовица расположен в пределах климатического подрайона II В.

Климат Гродно умеренно-континентальный с преобладающим влиянием морских воздушных масс, переносимых системой циклонов-антициклонов с Атлантического океана. Циклоны, перемещающиеся с запада на восток, зимой переносят теплый влажный воздух, летом обуславливают прохладную дождливую погоду. Также на климат Гродно действуют внутриконтинентальные воздушные массы. Чередование воздушных масс разного происхождения создает характерный для Гродно (особенно для холодного полугодия) неустойчивый тип погоды. 

Преимущественно мягкая зима (ветреная, пасмурна, морозная, с небольшим снежным покровом) длится около четырех месяцев. В отдельные годы устойчивый снежный покров не образуется. Заморозки начинаются в сентябре и заканчиваются в мае – начале июня. 

Весна (холодная и дождливая) наступает в конце марта, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной. 

Лето тёплое, влажное, продолжительностью около четырех месяцев. Примерно 14 суток в каждом месяце бывают обильные, но непродолжительные дожди. 

Осень наступает с понижением среднесуточной температуры воздуха до 10 °С в конце сентября. Преобладает пасмурная сырая ветреная с затяжными дождями погода. Повторяемость туманов составляет 60 дней в году, в том числе 45 дней – в холодный период.

Вегетационный период в Гродно длится 172 дня, примерно с 24 апреля по 13 октября, редко начинается раньше 6 апреля или после 13 мая, и редко заканчивается до 24 сентября или после 1 ноября. 

Средняя температура воздуха в 13 часов в январе составляет минус 3,2 (С, в июле – 24,7 (С. 

Среднегодовое количество осадков – от 545 до 650 мм. Коэффициент увлажнения за теплый период больше 1. [1, 2]

Среднегодовая продолжительность солнечного сияния – 1707 ч.

Коэффициент рельефа местности равен 1.

На территории Гродно во все сезоны года преобладают ветры западного направления. Среднегодовая роза ветров приводится в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Среднегодовая роза ветров

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	январь
	4
	3
	10
	18
	17
	19
	20
	9
	3

	июль
	12
	7
	13
	9
	8
	13
	19
	19
	5

	год
	8
	6
	14
	16
	13
	14
	17
	12
	7


Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Метеорологические характеристики

	Наименование
	Значение

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	160

	Коэффициент рельефа местности
	1

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, (С 
	минус 3,2

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, Т, °С
	24,7

	Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % (по средним многолетним данным), м/с
	7


Метеорологические характеристики района размещения объекта приведены согласно письму филиала «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 26-5-27/182 от 25.04.2025 «О фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках» (приложение А).

Мониторинг атмосферного воздуха в г.п. Большая Берестовица не осуществляется. Пунты наблюдений отсутствуют. Ближайшими пунктами мониторинга являются пункты в г.Гродно.

Мониторинг атмосферного воздуха г. Гродно в 2025 г. проводили на четырех пунктах наблюдений, в том числе на одной автоматической станции, установленной в районе ул. Обухова, 15.

Мониторинг организован в рамках единой Национальной системы мониторинга окружающей среды (далее – НСМОС) в Республике Беларусь. [3]

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия теплоэнергетики, производства минеральных удобрений, стройматериалов и автотранспорт.

По результатам стационарных наблюдений, большую часть года состояние атмосферного воздуха оценивалось как стабильно хорошее. Ухудшение качества воздуха отмечено в основном в летний период и связано с повышенным содержанием формальдегида и приземного озона.

Согласно рассчитанным значениям ИКАВ (индекс качества атмосферного воздуха), состояние воздуха в 2025 г. оценивалось, в основном, как очень хорошее, хорошее и умеренное, доля периодов с удовлетворительным уровнем загрязнения атмосферного воздуха была незначительна, такие периоды были обусловлены повышенным содержанием приземного озона. Периоды с опасным уровнями загрязнения атмосферного воздуха отсутствовали. Распределение значений ИКАВ указаны на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 – Распределение значений ИКАВ (%) в 2025 г. в г. Гродно (район ул. Обухова, 15)

По данным непрерывных измерений, в районе ул. Обухова, 15 по сравнению с 2024 г. содержание в воздухе углерод оксида снизилось в 2 раза, азота оксида – увеличилось в 1,4 раза, азота диоксида – снизилось на 20 %, серы диоксида – существенно не изменилось. Среднегодовая концентрация углерод оксида составляла 0,4 ПДК, азота диоксида и серы диоксида – 0,3 ПДК, азота оксида – менее 0,1 ПДК. В 2025 г. зафиксированы 3 случая превышения максимальной разовой ПДК по азота оксиду. Максимальная из разовых концентраций азота оксида составляла 1,4 ПДК (9 октября). Превышения нормативов ПДК по серы диоксиду, углерод оксиду и азота диоксиду не наблюдались. По сравнению с результатами наблюдений на СФМ в Березинском заповеднике средняя за 2025 г. концентрация серы диоксида была выше в 3,4 раза, углерод оксида – в 1,1 раза.

В 2025 г. уровень загрязнения в воздухе ТЧ10 несколько снизилось по сравнению с предыдущим годом. По результатам измерений, доля дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК составляла 7,1 %.

В 2025 г. по сравнению с 2024 г. уровень загрязнения воздуха формальдегидом снизился в 2,2 раза, аммиаком – уменьшился на 33%.

В годовом ходе «пик» загрязнения воздуха приземным озоном отмечен в апреле-мае. В 2025 г. среднесуточные концентрации приземного озона превышали норматив ПДК в течение 18 дней (в 2024 г. – в течение 29 дней).

Содержание в воздухе кадмия сохранялось стабильно низким и было на уровне прошлого года. Содержание свинца незначительно снизилось по сравнению с 2024 г. и сохранялось по-прежнему низким. Содержание в воздухе бенз(а)пирена определяли в январе-марте и октябре. Средняя за весь период концентрация бенз(а)пирена была несколько выше, чем в 2024 г.

Таким образом:

- в 2022 г. по сравнению с 2021 г. содержание углерод оксида снизилось, а в период с 2023 по 2025 гг. динамика стабильная, резкие колебания отсутствуют, в 2025 г. по сравнению с 2021 г. наблюдалось снижение уровня загрязнения воздуха углерод оксидом на 46 %;

- за пятилетний период самое высокое содержание азота диоксида отмечено в 2021 г., в остальные годы существенных изменений в уровне загрязнения воздуха азота диоксидом не наблюдалось, а в 2025 г. отмечалось снижение его содержания;

- в период с 2021 г. наблюдалось снижение концентраций аммиака, в частности, сильное снижение отмечено в 2024 г., а в 2025 г. по сравнению с 2021 г. содержание в воздухе аммиака снизилось в 5,3 раза.;

- тенденция изменения за последние пять лет среднегодовых концентраций приземного озона очень неустойчива: от 54 до 64 мкг/м3, в 2025 г. – снижение (56 мкг/м3) по отношению к 2024 г. (59 мкг/м3);

- содержание в воздухе свинца и кадмия сохранялось стабильно низким на протяжении всего пятилетнего периода;

- в период с 2021 по 2023 гг. прослеживается тенденция снижения средней концентрации бенз(а)пирена в отопительный сезон, а в период с 2024 по 2025 гг. наблюдается увеличение его количества по сравнению с предыдущими годами. [3, 4]

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в г.п. Большая Берестовицы, приводятся в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ

	Код
	Наименование 

загрязняющего вещества
	ПДКм.р., 

мкг/м3
	Среднее значение концентраций

	
	
	
	мкг/м3

	0008
	Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон (ТЧ-10)
	150
	36

	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	250
	34

	0303
	Аммиак
	200
	46

	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	500
	34

	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	5000
	501

	1071
	Фенол
	10
	2,2

	1325
	Формальдегид
	30
	20

	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	300
	62


Фоновые концентрации загрязняющих веществ (таблица 2.3) не превышают нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021.
Ситуационная карта-схема района расположения объекта общественного назначения приложении Б.
4.2 Поверхностные водные объекты
Состояние поверхностных сточных вод в значительной степени определено гидрометеорологическими и погодно-климатическими условиями года.

Водные ресурсы республики в 2025 г. определялись метеорологическими условиями, количеством выпавших осадков, а в зимний сезон – увлажненностью предшествующего осеннего периода. [1]

Возводимый объект располагается по ул. Заслонова в г.п. Большая Берестовица, на территории между жилыми домами №2 по ул. Заслонова и № 27 по 
ул. Ленина в непосредственной близости (130 м) от поверхностного водного объекта р. Берестовичанка (в водоохранной зоне, решение Берестовицкого райисполкома №458 от 25.09.2020 г.), которая является правым притоком р. Свислочь.
Расстояние до прибрежной полосы пруд н.п. Большая Берестовица 100 метров, Решение Берестовицкого райисполкома №458 от 25.09.2020 г.

Река Свислочь является левым притоком Немана. Длина 137 км, площадь бассейна 1750 км2. Берет начало на Волковысской возвышенности между городом Свислочь и деревнями Грицки и Занки, впадает в Неман выше Гродно. Средний расход (в 12 км от устья) 7,6 м3/с. Половодье наблюдается с февраля по апрель. В среднем течении образует государственную границу Беларуси и Польши.

Долина в верхнем и нижнем течении трапециевидная, шириной от 0,8 до 2 км, в среднем не выражена. Склоны пологие и умеренно крутые, изрезаны долинами притоков и оврагами. Пойма двусторонняя, ее ширина составляет от 300 до 500 м, ровная, в среднем течении не выражена, преимущественно заболоченная.

Русло на протяжении 30,6 км канализовано: от истока до д. Дворчаны (8,5 км) и от границы с Польшей до д. Ярмоличи (22,1 км). На остальном протяжении извилистое, его ширина в верхнем течении достигает 6 м, в нижнем - до 35 м, местами до 60 м. Высота устья 97,9 м над уровнем моря.

Длина р. Свислочь в пределах Берестовицкого района – 78 км.

Основные притоки р. Свислочь – реки Лашанка, Индурка, Одла, Уснарка, Крынка, Нетупа, Колодзежанка, Источанка (левые); реки Пикелка, Веретейка, Берестовичанка, Тишовка, Куклянка, Рудавка (правые).

Для р. Свислочь, как и для поверхностных водных объектов республики в целом, приоритетными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора. [1]

В 2025 г. необходимо отметить улучшение экологического состояния 
р. Свислочь, определенное на основании гидробиологических показателей с использованием гидрохимических и гидроморфологических показателей, по сравнению с 2024 г.
В воде р. Свислочь в 2025 г. фиксировался дефицит растворенного кислорода для рыб отряда лососеобразных. 

По данным за период наблюдений в 2025 г. в р. Свислочь превышали нормативы качества воды следующие показатели: концентрация нитрит-иона, фосфат-иона, хрома.

В 2025 г. класс качества р. Свислочь по гидрохимическим показателям – первый (отличный) и второй (хороший).
В 2025 г. участку реки Свислочь (10,0 км ниже г. Минск, н.п. Королищевичи) присвоен плохой экологический статус, что связано с ухудшением класса качества по гидробиологическим показателям (плохой класс качества).
Озерность Берестовицкого района незначительная (менее 1 %). Наибольшие озера: Выгонощанское, Белое, Рыбница и группа Несвижских озер в бассейне р. Уша.

Болота преобладают низинные, приурочены чаще всего к долинам рек. Наиболее значительные расположены в водосборах р. Березина и р. Щара.

Возводимый объект не осуществляет добычу поверхностных вод и сброс сточных вод в поверхностные водные объекты.

4.3 Подземные воды
Реки Берестовицкого района относятся к Неманскому гидрологическому району. 

В бассейне р. Неман в 2025 г. на физико-химический состав подземных вод было отобрано 6 проб из скважин г/г постов: Антонинсбергский, Налибокский I, Старорудненский, Сенищенский, Щербовичский, Стаховский (2 скважины оборудованы на грунтовые воды и 4 – на артезианские).

В 2025 г. в бассейне р. Неман значительного изменения качества подземных вод не выявлено (среднее содержание макрокомпонентов представлено на рисунке 4.2).

Величина водородного показателя в 2025 г. составила от 7,6 до 8,0 ед., из чего следует, что воды бассейна в основном слабощелочные.

Показатель общей жесткости составил от 1,69 до 3,58 °Ж, что свидетельствует о распространении от мягких до средних по жесткости подземных вод. Среднее содержание основных макрокомпонентов в целом невысокое.

Грунтовые воды по химическому составу в основном гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Как показали данные режимных наблюдений, в грунтовых водах исследуемого бассейна, опробованных в 2025 г., превышение ПДК выявлены по мутности в 13,8 раза (ПДК=1,5 мг/дм3) и железу общему в 25,8 раза (ПДК=0,3 мг/дм3).

На основе полученных результатов наблюдений в 2025 г. установлено, что артезианские воды в основном гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. По данным режимных наблюдений установлено, что в основном отклонений от установленных требований по качеству воды не выявлено за исключением повышенного содержания железа общего в 2,4-38,5 раза при ПДК=0,3 мг/дм3, мутности в 1,48 раза при ПДК=1,5 мг/дм3 и запаха на уровне ПДК (ПДК=2,0 мг/дм3).

Температурный режим подземных вод при отборе проб находился в пределах от 8,0 до 9,0 ℃.

Грунтовые воды в пределах бассейна р. Неман в 2025 г. находились на отметках от 0,09 м выше поверхности земли (скважина 1058 Дзержинского г/г поста) до глубины 10,11 м (скважина 235 Щербовичского г/г поста).

Наиболее высокое положение уровней грунтовых вод в 2025 г. приходилось на февраль-март и июнь-август, далее наблюдался осенний спад уровней грунтовых вод, продолжавшийся до октября-ноября.

По сравнению с 2024 г. в 2025 г. практически на всей территории бассейна уровень грунтовых вод понизился от 0,01-0,08 м (скважины 1 Харковского, 186 Янушковичского, 21, 22 Антонинсбергского 1 Боровского и Налибокского I, II г/г постов) до 0,34-0,41 м (скважины 498 Романовичского, 494 Дубровковского г/г постов). Повышение уровня грунтовых вод отмечается в районе расположения скважин 187, 189 Янушковичского (на 0,48-1,11 м) и скважины 5 Боровского (на 0,09 м) г/г постов.

Среднемесячные значения уровней артезианских вод в пределах бассейна р. Неман в 2025 г. находились на отметках от 0,35 м выше поверхности земли до глубины 7,84 м.

Сезонный ход уровней в скважинах, оборудованных на артезианские воды, синхронен с режимом грунтовых вод, что свидетельствует о хорошей гидравлической связи между водоносными горизонтами. Режим уровней артезианских вод в районе расположения наблюдательных скважин характеризуется весенним подъемом с максимальными значениями в марте-апреле, иногда июне, далее спадом уровней подземных вод до октября-ноября.
Годовые амплитуды колебаний уровней артезианских вод в 2025 г. составили от 0,09-0,22 м (скважины 68 Антонинсбергского, 49, 53 Боровского, 14 Сенищенского, 480, 481 Щербовичского г/г постов) до 1,04-1,44 м (скважины 123, 125 Капустинского г/г поста).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что гидрологические условия в районе расположения возводимого объекта, являются благоприятными. [1]
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Рисунок 4.2 – Среднее содержание макрокомпонентов в подземных водах бассейна р. Неман

4.4 Недра
Для оценки существующего состояния ООО «СмартГео» были проведены инженерно-геологические изыскания по объекту «Возведение объекта общественного назначения по ул. Заслонова в г.п. Большая Берестовица, на территории между жилыми домами №2 по ул. Заслонова и №27 по ул. Ленина».
В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 6,0 м принимают участие: моренные отложения сожского горизонта. Они представлены супесями твёрдой и пластичной консистенции. В супесях встречены многочисленные прослойки песка и мелкого гравия. Цвет отложений тёмно-коричневый, бурый, до палевого. Вскрытая мощность отложений: 5,8 м.
4.5 Земельные ресурсы

Строительство нового объекта предусматривается в пределах ранее отведенного земельного участка с кадастровым номером 420455100001002010, по адресу: Гродненская обл., Берестовицкий р-н, г.п. Большая Берестовица, ул. Заслонова, 2.

Площадь земельного участка – 0,1311 га.
Целевое назначение – земельный участок для строительства и обслуживания здания общественного назначения.

Земельный участок имеет следующие ограничения (обременения) прав в использовании земель:

- ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранных зонах), код - 2,4; 
- ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на природных территориях, подлежащих специальной охране (в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения), код - 2,7; 
- ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах линий, сооружений электросвязи и радиофикации код – 5,1.
Дополнительный отвод земельного участка не требуется.
Почвенно-географическое районирование наиболее полно отражает особенности природной среды территории, поскольку помимо рельефа, особенностей рельефа, климата и водного режима учитывается и характер почвенного покрова территории.
Для оценки существующего состояния ООО «СмартГео» были проведены инженерно-геологические изыскания.

Проектируемый объект в геоморфологическом отношении приурочена к Волковысской краевой ледниковой возвышенности. Абсолютные отметки поверхности земли по данным высотной привязки устьев скважин колеблются от 146,10 м до 146,50 м. Разность высот составляет 0,40 м.

Неблагоприятные геологические процессы не установлены.

На участке изысканий развит плодородный слой почвы мощностью 0,2 м.
Климат района умеренно континентальный. Формируется под влиянием воздушных течений со стороны Атлантического океана.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно пособию 
П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 по Гродненской области составляет для супесей – 1,01 м.
По гранулометрическому составу все почвы подрайона можно разделить на супесчаные (65 %), суглинистые (30 %), песчаные (3 %) и торфяные (2 %).

По данным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2025 г. площадь земель Берестовицкого района составила 74457 га. Распределение земельного фонда Берестовицкого района сведено в таблицу 4.4. [2]

Таблица 4.4 – Структура земельного фонда Берестовицкого района

	Вид земельных ресурсов
	Площадь, га
	%

	Всего сельскохозяйственных земель, в том числе:
	47952
	64,40

	- пахотные
	36127
	48,52

	- луговые
	11448
	15,38

	Земель под древесно-кустарниковой растительностью
	3205
	4,30

	Под болотами
	4327
	5,81

	Под водными объектами
	719
	0,97

	Под дорогами и иными транспортными коммуникациями
	1187
	1,59

	Общего пользования
	195
	0,26

	Под застройкой
	2245
	3,02

	Неиспользуемые
	1903
	2,56

	Иные
	168
	0,23


4.6 Растительный и животный мир

Объект возведения размещается на территории г.п. Большая Берестовица, отличающейся длительным освоением хозяйственной деятельностью (антропогенно-нарушенная территория).

Озелененная часть территории производственной площадки представлена иным травяным покровом и посадкой деревьев.

На территории возводимого объекта отсутствуют места обитания диких животных, места гнездования редких и исчезающих птиц, места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, переданные под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, охранные зоны особо охраняемых природных территорий.

Площадка объекта возведения не попадает в ядра экологической сети международного (европейского) и национального значения, границы экологических коридоров международного и национального значения, миграционные коридоры животных.

Рассматриваемый земельный участок не затрагивает территории, определенные в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их границ.

4.7 Физическое воздействие
Источниками шума на территории возводимого объекта являются вентиляционное оборудование, автотранспорт и другое. 
Из физических факторов возможного воздействия предприятия на компоненты окружающей среды и людей должны быть выделены:

- воздействие внешнего шума от работы технологического оборудования;

- воздействие электромагнитных излучений;

- воздействие теплового излучения.

Уровни звука на границе СЗЗ, на территории ближайшей жилой застройки г.п. Большая Берестовица и в ее помещениях не превышают допустимые уровни, установленные Гигиеническими нормативами «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021.

Эксплуатация источников ионизирующего излучения, ультра- и инфразвука отсутствует.

4.8 Обращение с отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З, в том числе и одного из основных принципов: приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению и приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Обращение с ломом и отходами черных и цветных металлов, образующихся при демонтажных и строительно-монтажных работах, осуществляется в соответствии с:

- требованиями статьи 2 Закона Республики Беларусь № 271-З от 20.07.2007;

- Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2023 № 93 «О порядке обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов»;

- Положением о порядке учета, хранения, использования и поставки (отгрузки) лома и отходов черных и цветных металлов, утвержденного постановлением совета Министров Республики Беларусь от 24.05.2023 № 341 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2023 г. № 93.

В соответствии с требованиями статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З должна осуществляться организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на использование и захоронение.

Выбор организации, осуществляющей обращение с отходами, должен предусматриваться в соответствии с реестром объектов по использованию отходов.

4.9 Природные комплексы и природные объекты
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности может быть наличие в регионе особо охраняемых природных территорий (далее по тексту – ООПТ), ареалов обитания редких животных и мест произрастания редких растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

На территории Берестовицкого района имеются следующие ООПТ:

- биологический заказник местного значения «Гродненская Свислочь» (Решение Гродненского районного исполнительного комитета и Берестовицкого районного исполнительного комитета от 29 сентября 2017 г. № 658/412 «О преобразовании биологического заказника местного значения»);

- ботанический памятник природы местного значения Старинная парковая усадьба «Массоляны» расположен на территории Олекшицкого сельского Совета в границах населенного пункта Массоляны;

- ботанический памятник природы местного значения Старинная парковая усадьба «Старый дворец»;

- ботанический памятник природы местного значения Старинная парковая усадьба «Лишки» расположен на территории Конюховского сельского Совета и сельскохозяйственный производственный кооператив «Макаровцы» в границах населенного пункта Лишки. [3]

Возводимый объект размещается за пределами границ особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы).

Ближайшим к территории возводимого объекта является ботанический памятник природы местного значения Старинная парковая усадьба «Старый дворец», расположенный в северо-восточном направлении от объекта на расстоянии 10 км.

Земельный участок для возведения и обслуживания здания магазина расположен в непосредственной близости от Церкви Преображения Господня. 
Церковь Преображения Господня (Касцёл Перамянення Пана) – католический храм. Относится к Берестовицкому деканату Гродненского диоцеза. Памятник архитектуры в стиле неоготика, построен в 1908-1912 гг. Включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (3 категория, шифр – 413ДООО079).
Учитывая перспективное расположение объекта общественного назначения в границах зоны регулирования застройки 2 режима, перед началом проектирования необходимо разработать проект зон охраны историко-культурной ценности – Костел Преображения Господня (1912 год).
Возводимый объект размещается на природных территориях, подлежащих специальной охране (в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения) скв. 21.10/2003 гп. Б.Берестовица., R3 = 613 м, скв. 53399/07, R3 = 648 м, скв. 29208/76, R3 = 643 м, скв. 33323/80, R3 = 410 м решение Берестовицкого РИК № 460 от 23.10.2015 г.

4.10 Социально-экономические условия и иные условия
4.10.1 Промышленная и социальная сфера

Берестовицкий район – административная единица на юго-западе Гродненской области. Административный центр – г. Большая Берестовица.

Протяженность района с севера на юг – 45 км, с запада на восток – 25 км. Плошадь составляет 743 км2. Граничит с Гродненским, Мостовским, Волковысским и Свислочским районами Гродненской области. Также Берестовицкий район граничит с Республикой Польша.

Берестовицкий район делится на шесть сельских Советов (Берестовицкий, Конюховский, Малоберестовицкий, Олекшинкий, Пограничный и Эйсмонтовский).

Промышленность в Берестовицком районе представлена предприятиями как государственной, так и частной формы собственности.

Структура промышленности по видам экономический деятельности определена тремя секциями:

- секцией C – «Обрабатывающая промышленность»;

- секцией D – «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом»;

- секцией E – «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Основным направлением развития промышленного комплекса является обрабатывающая промышленность: производство продуктов питания для животных.

Основу промышленного производства составляет Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющее выработку теплоэнергии, водоснабжение, сбор и удаление отходов.  

Производством комбикормов для животных и масла рапсового занимается КСУП «Воронецкий». 

Основным видом деятельности РУП «Берестовицкая типография» является оказание полиграфических услуг и выпуск полиграфической продукции для обеспечения потребностей субъектов хозяйствования и населения. Это типография полного цикла, включающая в себя допечатное, печатное, послепечатное оборудование. 

Производство мясных полуфабрикатов и бумажных гигиенических изделий представлено Берестовицким филиалом Гродненского областного потребительского общества.

Из предприятий малого бизнеса наиболее весомый вклад в производство вносит общество с ограниченной ответственностью «НТП-Синтез», которое занимается производством жидких минеральных удобрений под торговой маркой «Комплемет». Производимая продукция соответствует международным стандартам качества, поставляется на экспорт и реализуется на внутреннем рынке Республики Беларусь. Предприятие является постоянным участником международных выставок в Российской Федерации.

В Берестовицком районе по состоянию на 01.01.2025 функционируют 19 учреждений образования, детский оздоровительный лагерь «Берестовицкий», две детско-юношеские спортивные школы.

УЗ «Берестовицкая центральная районная больница» оказывает медицинскую и основные виды специализированной помощи населению района.

4.10.2 Демографическая характеристика региона и характеристика 
заболеваемости

Численность населения Берестовицкого района Гродненской области на 
1 января 2026 г. составила 13955 человек (рисунок 4.3).

Данные национального статистического комитета Республики Беларусь и Главного статистического управления Гродненской области о населении Берестовицкого района представлены в таблице 4.5. [5]

Для г.п. Большая Берестовица Берестовицкого района, как и для других регионов Республики Беларусь, характерна избыточность неинфекционной, особенно хронической, заболеваемости, которая является на сегодняшний день основной причиной смертности населения, а также экономических потерь от возникающей нетрудоспособности и затрат на медицинские мероприятия.
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянки легковых автомобилей работников предприятия  

ОАО "Молочный мир" выполнен по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)", М., 1998
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 - среднее за расчетный период количество автомобилей k-й группы, выезжа-

ющих в течение суток со стоянки.

Рисунок 4.3 – Население Берестовицкого района, Гродненская область

Таблица 4.5 – Данные о численности населения

	Показатель
	Годы

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Численность населения Берестовицкого района, (на начало года), чел.
	15225
	14883
	14655
	14445
	14175
	13955


Как видно из представленных данных, ситуация с численностью населения в Берестовицком районе достаточно длительное время остается напряженной.

Наиболее опасными демографическими угрозами являются: интенсивная депопуляция; относительно невысокая продолжительность жизни, что следует расценивать как снижение жизнеспособности населения региона; сокращение населения численности городской и сельской местности и деформация половозрастной структуры населения региона.

Анализируя структуру населения Берестовицкого района на протяжении длительного времени, можно сделать вывод о том, что структура имеет регрессивный тип, который характеризуется уменьшением численности трудоспособного населения и увеличением численности лиц старше трудоспособного возраста.

В 2024 г. численность населения по основным возрастным группам в общей численности населения Берестовицкого района моложе трудоспособного возраста составил 16,1 %, трудоспособного возраста – 55,3 %, старше трудоспособного возраста – 28,6 %.

Для оценки состояния здоровья населения, наряду с демографическими показателями, используется его заболеваемость. Уровень здоровья населения в реальной степени зависит от социальных факторов и воздействия внешних факторов риска.

Согласно данным, предоставленным государственным учреждением «Гродненский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» за последние пять лет отмечается тенденция к росту первичной заболеваемости населения Гродненской области по многим классам болезней.

В 2024 г. показатель общей заболеваемости увеличился на 22,5 %; отмечается умеренная тенденция к росту данного показателя со среднегодовым темпом прироста 4,8 %; показатель выше среднемноголетнего по району на 13,3 %.

Отмечается снижение показателя первичного выхода на инвалидность и отмечается выраженная тенденция к его снижению со среднегодовым темпом прироста – 16,6%.
Для улучшения медико-демографической ситуации, снижения показателей заболеваемости, укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения приоритетными направлениями являются:

- дальнейшее развитие системы репродуктивного здоровья, добрачного консультирования, внедрение новых методов диагностики и лечения женского и мужского бесплодия, вспомогательных репродуктивных технологий;

- усиление профилактической направленности в работе со всеми категориями граждан по снижению масштабов употребления табака, алкоголя, нездорового питания, физической инертности;

- информированность населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, раннее выявление и своевременное лечение неинфекционных болезней;

- повышение качества медицинского обслуживания с целью предотвращения смертности населения, особенно трудоспособного возраста, от предотвратимых причин.

5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха
Воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух происходит на стадии строительства объекта и в процессе его эксплуатации.

Источниками воздействия на атмосферный воздух на стадии строительства являются:

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые:

а) при подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятие плодородного почвенного слоя, выемка грунта, рытье котлована, траншей, прокладка коммуникаций и инженерных сетей);

б) для доставки и погрузочно-разгрузочных работ материалов, конструкций и деталей;

- строительные работы (приготовление растворов, сварка, резка, механическая обработка металлов, кровельные, окрасочные и другие работы).

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферный воздух на стадии строительства, являются углерода оксид, азота диоксид, сера диоксид, углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10, углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, окрасочный аэрозоль, твердые частицы суммарно.
Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства является незначительным и носит временный характер.
Проектной документацией предусматривается организация на территории проектируемого объекта источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – ИЗА № 6001 – неорганизованный выброс стоянки автотранспорта. Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид) – код 0301; углерод оксид (окись углерода, угарный газ) – код 0337; углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 – код 0401; сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) – код 0330; углерод черный (сажа) – код 0328; углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 – код 2754.
Характеристика загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от проектируемого объекта, приводится в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Характеристика загрязняющих веществ

	Код 

вещества
	Наименование вещества
	ПДКм.р., 

мкг/м3
	ПДКс.с., 

мкг/м3
	ОБУВ, мкг/м3
	Класс

опасности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	250
	100
	-
	2

	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	5,0 х 103
	3,0 х 103
	–
	4

	Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	2,5 х 104
	1,0 х 104
	–
	4

	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	500,0
	200,0
	–
	3

	0328
	Углерод черный (сажа)
	150,0
	50,0
	–
	3

	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	1,0 х 103
	400,0
	–
	4


Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта рассчитаны согласно "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)", М., 1998. Расчет представлен в приложении В.
Расположение рассматриваемого ИЗА приводится на карте-схеме расположения источников выбросов (приложение Г).
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ИЗА после реализации проектных решений составит на 0,041 г/с; 0,016 т/год.
В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь № 56-3 от 12.11.2001 запрещаются проектирование, строительство объектов, внедрение оборудования и технических устройств, предусматривающих использование озоноразрушающих веществ, за исключением гидрофторуглеродов. При планировании хозяйственной или иной деятельности в случае отсутствия альтернатив гидрофторуглеродам должны использоваться гидрофторуглероды с наименьшим потенциалом глобального потепления (далее - ПГП) озоноразрушающих веществ.

В соответствии с частью второй пункта 6 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 в технических решениях по установке низкотемпературной техники (холодильные машины и установки, за исключением каскадных систем и оборудования медицинского назначения, а также установки для кондиционирования воздуха), могут применятся гидрофторуглероды с ПГП озоноразрушающих веществ не более 1500 в СО2 эквиваленте.

Согласно паспорту безопасности ПГП для планируемого к использованию фреона R-32 в системе кондиционирования и холодильных установках составляет 675 в СО2 эквиваленте, что не противоречит требованиям законодательства в области охраны озонового слоя.

Расход фреона и его потери при эксплуатации оборудования приведены в таблице 5.1.
Для оценки влияния рассматриваемого источника выбросов на атмосферный воздух при эксплуатации проектируемого объекта был выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Отвод конденсата от внутренних блоков осуществляется в бытовую канализацию, через сифон с запахозапирающим устройством. (См. раздел ОВ, лист 7)

Таблица 5.1 – Расходы и потери фреона при эксплуатации проектируемого оборудования кондиционирования

	Наименование оборудования
	Используемый фреон
	Общее количество фреона при

заполнении 

системы, кг
	Потери

при эксплуатации

	
	
	
	% в год*
	кг/год

	Системы кондиционирования, холодильное оборудование
	R-32
	1,49
	5
	0,0745

	Примечание - * Процент потерь принят согласно пункту 10 «Инструкции о порядке обращения с озоноразрушающими веществами», утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 19.12.2008 № 122 (в редакции постановления от 30.05.2024 № 34)


Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведен по УПРЗА «Эколог» (версия 4.5) фирмы НПО «Интеграл» 
(г. Санкт-Петербург) в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 273 от 06.06.2017.
Расчет рассеивания проводился для прямоугольной площадки 1000x1000 м, а также для расчетных точек в районе жилой застройки. Расчетные точки приведены ситуационной карте-схеме района расположения объекта общественного назначения (приложение Б). Шаг расчетной сетки 50 м по осям Х и У. Ось абсцисс основной координатной системы образует с направлением на север угол 90°.

Метеорологические параметры для расчета, значения фоновых концентраций загрязняющих веществ приняты на основании письма филиала «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
№ 26-5-27/182 от 25.04.2025 «О фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках» (приложение А).
Проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ на существующее и проектируемое положения без учета и с учетом фона.

Расчет рассеивания проведен для веществ, максимальный выброс которых изменяется согласно предпроектным решениям. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы был выполнен на период года «зима».

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы для проектируемого положения представлены в таблице 5.3, на карте-схеме приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (приложение Д). 

Зона воздействия объекта на атмосферный воздух (0,2 доли ПДК) и зона значительного вредного воздействия на атмосферный воздух (1,0 доли ПДК) после возведения объекта по рассматриваемым веществам отсутствуют.

Таблица 5.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух после реализации проектных решений 

	Наименование производства, цеха, участка
	Источник выбросов
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Время работы источника выбросов
	Координаты источника выбросов в городской системе координат
	Параметры источника выбросов
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов
	Наименование и тип газоочистной 

установки
	Загрязняющее вещество
	Концентрация загрязняющего вещества при нормальных условиях (температура 273 К, давление 101,3 кПа), мг/м3 
	Нормативное содержание кислорода, %
	Выбросы загрязняющего вещества 

	
	номер
	наименование


	наименование

(тип),

номер 

позиции
	количество
	часов в год
	точечного источника или одного конца линейного источника выбросов
	второго конца линейного источника выбросов
	Высота, м
	диаметр устья (длина сторон), м
	температура, °С
	скорость, м/с
	объем, м3/с 
	наименова-ние,

тип
	количе-ство,

ед.
	вещества, по которым производится газоочистка
	эффек-тивность работы, %
	код 
	наименование 
	максимальная на источнике выброса
	установленная в НПА, в т.ч. ТНПА
	
	г/с
	т/год

	
	
	
	
	
	
	Х1
	У1
	Х2
	У2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоянка 

автотранс-
	6001
	неорганиз.
	Двигатель 

автотранспорта
	7
	8760
	-7
	4
	-2
	-6
	5,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	
	
	
	0,000
	0,001

	порта
	
	
	
	
	
	L = 10,8 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	
	
	
	0,013
	0,037

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	
	
	
	0,001
	0,003

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод черный (сажа)
	
	
	
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	
	
	
	0,001
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Как показывают результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на всей расчетной площадке в том числе и на территории жилой застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, определенные в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37.
Согласно приложению 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований» № 847 от 11.12.2019 от проектируемой парковки на 4 машиноместа устанавливается санитарный разрыв 6 м (10 и менее машиномест). При разработке проектной документации установлено, что требуемый санитарный разрыв соблюдается.

Таблица 5.3 – Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

	Код
	Наименование

загрязняющего

вещества
	Расчетная максимальная концентрация в долях ПДК/ОБУВ

	
	
	существующее положение
	проектируемое положение 

	
	
	в жилой зоне
	в жилой зоне

	
	
	без учета фона
	с учетом фона
	без учета фона
	с учетом фона

	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	0,00
	0,10
	0,01
	0,11

	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2754
	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5.2 Прогноз и оценка изменения физического воздействия

Из физических факторов возможного воздействия технологического оборудования следует выделить воздействие внешнего шума от работы вентиляционного оборудования.

Источниками шума на площадке проектируемого магазина являются:

- вентиляционное оборудование;

- автомобильный транспорт, передвигающийся по территории предприятия.

При гигиеническом нормировании в качестве допустимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного времени не вызывает изменений во всем комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по борьбе с шумом, создаваемые работающим оборудованием: 

- оборудование размещается в отдельном помещении;

- скорость воздуха в элементах воздуховодов не способствует образованию вторичного шума;

- агрегаты поставляются в теплозвукоизолируемом корпусе;

- предусматривается установка шумоглушителей на воздуховодах.
Новое оборудование размещается с обеспечением минимальной протяженности технологических, энергетических и инженерных коммуникаций, с учетом удобства и безопасности эксплуатации, возможности проведения ремонтных работ. 
Из физических факторов возможного воздействия объекта возведения на окружающую среду следует выделить воздействие внешнего шума. В таблице 5.5 приведены шумовые характеристики оборудования.
Таблица 3.7 – Шумовые характеристики оборудования, процессов
	Наименование оборудования, процесса
	Расположение 

оборудования
	Уровень

звукового

давления, дБА

	Наружный блок системы кондиционирования Haier STELLAR HP Inverter, 2,9/2,7 кВт (0,84 кВт)
	наружная установка
	72

	Наружный блок системы кондиционирования Haier Multi Super Match, 5,2/5,0 кВт (1,55 кВт)
	наружная установка
	72

	Движение автотранспорта по территории объекта
	наружный процесс
	32


Учитывая расположение наружных блоков и согласно таблице 7.3 
СН 2.04.01-2020 «Защита от шума», суммарный уровень шума от группы наружных блоков системы кондиционирования составит 75 дБА.
Согласно формуле 7.8 СН 2.04.01-2020 «Строительные нормы Республики Беларусь. Защита от шума» уровень звукового давления (L) в расчетных точках, если источник шума является точечным и расчетные точки расположены на площадке предприятия и прилегающей территории жилой застройки, определяется по формуле:

	L = Lр – 20 lg r + 10 lg Ф – (a r / 1000 – 10 lg (,
	(1)


где Lр – уровень звукового давления источника шума;

r – расстояние от источника шума;

Ф – фактор направленности источника шума; Ф = 1;

(a – затухание звука в атмосфере; (a = 6;

( – пространственный угол излучения звука; ( = 2(.

Расстояние от наиболее шумящего проектируемого источника составляет до ближайшей жилой застройки (ул. Заслонова, 6) – 26 м.

Уровень шума в ближайшей жилой застройке составит:

L = 75 – 28,3 – 0,2 – 8,0 = 38,6 дБА

Ожидаемые уровни звука, создаваемые источниками шумового воздействия проектируемых объектов, на территории жилой застройки и в ее помещениях не превышают допустимые уровни, установленные гигиеническими нормативами «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37.

Уровень звукового давления после введения в эксплуатацию проектируемого оборудования в районе расположения ближайшей жилой застройки не будет превышать установленные нормативы: 55 дБА - с 7.00 до 23.00 и 45 дБА - с 23.00 до 7.00.
Другие факторы физического воздействия (инфразвук, электромагнитное излучение, ультразвук, ионизирующее излучение) от дополнительно размещаемого оборудования отсутствуют.

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных водных 
объектов и подземных вод

Воздействие проектируемой деятельности на водные ресурсы рассматривается в следующих условиях:

- при проведении строительных работ;

- при эксплуатации объекта.

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия и требования, смягчающие вредные воздействия:

- обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строительно-монтажные работы;

- оснащение площадок строительства инвентарными контейнерами для сбора отходов;

- осуществление ремонта и обслуживания строительной техники на существующих станциях техобслуживания;

- исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

- после окончания строительных работ участки, на которых они выполнялись, должны быть убраны от строительных отходов.

Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных работ по осуществлению планируемого строительства является кратковременным.

Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения являются существующие сети водопроводов г.п. Большая Берестовица.

В проектируемом здании магазина предусматривается горячее и холодное водоснабжение. Общий проектируемый расход составляет 2,00 м3/сут; 1,44 м3/ч.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. Наружное пожаротушение возводимого здания осуществляется передвижной пожарной техникой от существующих пожарных гидрантов, расположенных в расположенных в радиусе 260 м от проектируемого объекта.
Водоотведение

На территории проектируемого объекта общественного назначения предусматриваются две системы водоотведения (К1 и К3).
Отвод бытовых сточных вод осуществляется самотеком в проектируемую наружную сеть бытовой канализации до существующей сети канализации г.п. Большая Берестовица. На сети устанавливаются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов.
Расход сточных вод составит:

- бытовая канализация К1: 0,60 м3/сут; 0,43 м3/ч; 

- производственная канализация К3: 1,40 м3/сут; 1,01 м3/ч.
Поверхностные сточные воды с территории возводимого объекта общественного назначения посредством дождеприемников собираются в городские сети канализации. Расход поверхностных сточных вод составляет 1,61 м3/сут; 587,98 м3/год.
5.4 Прогноз и оценка изменения состояния недр

В ходе строительных работ и в процессе эксплуатации проектируемого объекта влияние на недра отсутствует.

Проведение земляных работ носит временный характер, глубина разработки грунта не превышает 5 м.

Изъятие (добыча) природных ресурсов проектными решениями не предусматривается.

Проектные решения не предполагают использование подземных пространств в целях, предусмотренных статьей 27 Кодекса Республики Беларусь о недрах и не связаны с изъятием (добычей) природных ресурсов.

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов

Строительство сооружений связано с воздействием на земельные ресурсы – нарушением грунтового покрова строительной техникой, нарушением грунтов при рытье траншей, котлованов под проектируемые сооружения, возможным загрязнением почв строительными и бытовыми отходами, горюче-смазочными материалами.

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного покрова от возможного загрязнения необходимо предусмотреть:

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-смазочных материалов;

- максимальное использование малоотходных технологий строительства и эксплуатации объектов;

- хранение материалов, сырья и оборудования на бетонированных и обвалованных площадках;

- своевременная уборка отходов для исключения их размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле;

- своевременный вывоз образующихся отходов, исключение переполнения мест временного размещения отходов;

- проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории после завершения строительных работ.

Земельный участок для возведения и обслуживания здания магазина расположен в центральной части г.п. Большая Берестовица, в существующей застройке. Границы участка определены границами прилегающих территорий:
- с южной стороны – улицей Заслонова;

- с северной стороны – территорией костела (Церковь Преображения Господня, которая включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь);

- с восточной стороны – земельными участками усадебной застройки;

- с восточной стороны- земельные участки многоквартирной застройки.
Инженерной подготовкой территории предусматривается:

- демонтаж асфальтобетонного покрытия, а также дорожного борта;

- разборка покрытия из бетонной плитки и гравийного покрытия;

- демонтаж стойки для чистки домашних вещей;

- перенос опоры электроснабжения;

- срезка плодородного слоя почвы в количестве 181 м3, из которых 41 м3 используется для озеленения территории. Избыток плодородного грунта в количестве 140 м3 передается для рекультивации малопродуктивных сельскохозяйственных земель.
Мероприятия по хранению и последующему использованию плодородного слоя почвы должны соответствовать требованиям ЭкоНиП 17.01-06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т.

Вертикальная планировка территории выполняется сплошная с максимальным приближением к отметкам существующего рельефа, зданий и сооружений, автомобильных дорог.

Сбор дождевых и талых вод осуществляется в лотки автодорог с последующим сбросом в существующую сеть дождевой канализации.

При разработке документации предусмотрены решения по благоустройству территории с устройством газона обыкновенного, рекультивации земель, нарушенных при прокладке инженерных сетей.

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния растительного и животного мира

Мероприятиями по подготовке территории строительства предусматривается:

- удаление газона обыкновенного на площади 1205 м2;

- удаление одного дерева (ива белая).
Таксационный план представлен в составе Альбома 1. Генеральный план и транспорт (лист 6).
По окончании строительно-монтажных работ на свободной от застройки территории будут проведены мероприятия по благоустройству. 
В соответствии со статьей 38 главы 8 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» № 205-3 от 14.06.2003, при удалении объектов растительного мира требуется осуществление компенсационных мероприятий, в том числе:

- компенсационная посадка газона на площади 258,36 м2;

- компенсационные выплаты за удаленный газон на площади 946,64 м2 в размере 473,32 базовых величин;

- компенсационные посадки деревьев медленнорастущей лиственной породы в количестве трех штук.
На территории проектируемого объекта планируется высадка следующих объектов растительного мира:

- липа мелколистная в количестве 4 шт.;

- каштан конский в количестве 2 шт.;

- можжевельник казацкий (кустарник) в количестве 6 шт.;

- кизильник блестящий (кустарник) в количестве 23 шт.
Площадь участка в условных границах проектирования – 1314,00 м2, площадь озеленения – 243,56 м2, площадь покрытий – 854,9 м2, коэффициент озеленения – 25,0 %. (Согласно таб. 2.4 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017)
Объекты нового строительства размещаются в пределах земельного участка, отличающегося длительным освоением хозяйственной деятельностью (антропогенно-нарушенная территория). Вредное воздействие на объекты животного мира отсутствует.
В связи с удаленностью от площадки строительства особо охраняемых природных территорий, выявленных ареалов обитания животных, мест произрастания растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, какого-либо воздействия на эти территории, места и ареалы не ожидается.

5.7 Прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды при 
обращении с отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З, а также следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Обращение с отходами необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отходов производства при строительстве и образование отходов при эксплуатации.

Основными источниками образования отходов на этапе строительства сооружений является: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (снос сооружений, сварочные, изоляционные и другие работы), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.
Виды отходов, образующихся в процессе демонтажных работ, и их количество приводятся в таблице 5.6.
В процессе строительства предусматривается широкое применение строительной техники. Обслуживание спецтехники будет производиться на специализированных пунктах технического обслуживания. Отходы от обслуживания автотехники (отработанные масла, фильтры масляные, топливные и воздушные, шины изношенные, свинцовые аккумуляторы) на строительной площадке не образуются.

Количество и виды отходов, образующихся в процессе производства демонтажных и строительно-монтажных работ, будут определены на следующей стадии проектирования. Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на использование и захоронение должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З.
Обращение с ломом и отходами цветных металлов осуществляется в соответствии с:

– требованиями статьи 2 Закона Республики Беларусь № 271-З от 20.07.2007;

– Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2023 № 93 «О порядке обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов»;

– Положением о порядке учета, хранения, использования и поставки (отгрузки) лома и отходов черных и цветных металлов, утвержденного постановлением совета Министров Республики Беларусь от 24.05.2023 № 341 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2023 г. № 93».
Обращение с отходами производства должна осуществляться в соответствии с Инструкцией по обращению с отходами, согласованной Берестовицкой районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ориентировочное количество образующихся отходов производства приводятся в таблице 5.7.
Перевозка отходов предусмотрена с использованием транспортных средств, предотвращающих попадание отходов в окружающую среду с применением средств пылеподавления (тентов и другое) для пылящих отходов.

5.8 Прогноз и оценка изменения состояния социально-экономических условий

Социальный эффект определяется созданием условий занятости для нового проектируемого персонала как квалифицированных специалистов, так и для работников с более низкой квалификацией. Это способствует снижению уровня безработицы в районе и повышению уровня жизни населения.

Экономический эффект, ожидаемый от строительства нового магазина – получение дополнительной прибыли от реализации востребованной на рынке продукции – молочных продуктов.
Таблица 5.6 – Отходы, образующиеся в ходе проведения демонтажных работ
	Наименование отхода
	Код 

отхода
	Степень опасности, класс 
опасности
	Количество, т
	Предлагаемый 

порядок обращения с отходами
	Объект, на который планируется передача отходов1)

	Смешанные отходы строительства
	3991300
	четвертый
	0,37
	использование
	ООО «Традо»

	Сучья, ветви, вершины
	1730200
	неопасные
	0,50
	использование
	ПУП «Вторичный щебень»

	Кусковые отходы натуральной чистой древесины
	1710700
	неопасные
	1,0
	использование
	

	Отходы корчевания пней
	1730300
	неопасные
	0,20
	использование
	

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	неопасные
	1,00
	захоронение
	Полигон ТКО

	Примечание – 1) Выбор организации, осуществляющей обращение с отходами, предусматривается в соответствии с реестрами объектов по использованию, хранению, захоронению и обезвреживанию отходов. Подрядной строительной организацией совместно с Заказчиком могут быть определены иные предприятия, включенные в Реестры, с учетом экономической целесообразности


Таблица 5.7 – Отходы производства от проектируемого объекта общественного назначения
	Наименование отхода
	Код 

отхода
	Степень опасности или класс опасности
	Источник образования отхода производства
	Ориентировочное количество, т/год
	Периодичность образования
	Предлагаемый порядок обращения с отходами
	Объект, на который планируется передача отходов

	ПЭТ-бутылки
	5711400
	третий
	Жизнедеятельность персонала
	0,05
	постоянно
	направляется на объект по использованию
	Объекты, зарегистрированные в реестре по использованию отходов

	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	1870601
	четвертый
	Делопроизводство, списание документации
	0,30
	постоянно
	направляется на объект по использованию
	Объекты, зарегистрированные в реестре по использованию отходов

	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	1870605
	четвертый
	Приемка и распаковка товара
	1,00
	постоянно
	направляется на объект по использованию
	Объекты, зарегистрированные в реестре по использованию отходов

	Полиэтилен (пленка, обрезки)
	5712106
	третий
	Приемка и распаковка товара
	0,50
	постоянно
	направляется на объект по использованию
	Объекты, зарегистрированные в реестре по использованию отходов

	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	неопасные
	Жизнедеятельность персонала
	0,40
	постоянно
	направляется на объект по использованию
	полигон г.п. Берестовица, расположенный в карьере «Кули»

	Отходы (смет) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
	9120900
	неопасные
	Уборка территории
	89,00
	постоянно
	направляется на объект по использованию
	Объекты, зарегистрированные в реестре по использованию отходов


6 ВЕРОЯТНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ И ЗАПРОЕКТНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, РЕАГИРОВАНИЮ НА НИХ, ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Опасность проектируемого производства пестицидов характеризуется следующими особенностями:

- наличием оборудования, находящегося под электрическим напряжением;

- возможностью образования статического электричества и воздействия его на обслуживающий персонал.

Все возможные опасные события, способные привести к возникновению и развитию аварий на объекте проектирования, условно можно разделить на три группы:

- опасности, связанные с внешними воздействиями – опасности, связанные с деятельностью соседних объектов (техногенные опасности), с движением транспорта, а также природные опасности, акты саботажа и диверсии;

- общие эксплуатационные опасности – перебои в подаче товаров, электроэнергии и др.;

- специфические эксплуатационные опасности – отказы оборудования, ошибочные действия или бездействие персонала.

Причинами аварийных ситуаций на объекте являются: 

- нарушения в снабжении электроэнергией;

- неисправность электрооборудования.
В случае возможного возникновения аварийной ситуации первоочередной задачей является переведение объекта в наиболее безопасное состояние. Для предотвращения аварийных ситуаций с тяжкими последствиями необходимо постоянно контролировать и обеспечивать бесперебойную эксплуатацию системы блокировок и сигнализации.

Основными условиями обеспечения безаварийной работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала являются:

- умение быстро и правильно ориентироваться в производственной обстановке, своевременно обнаруживать неисправность оборудования;

- знание и умение использовать методы устранения возникших неисправностей в работе оборудования;

- знание и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, оказания доврачебной помощи и пожарной команды.

По характеру объекта и при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий, соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Беларусь, возможность аварийных ситуаций сведена к минимуму.

7 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, 
МИНИМИЗАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Мероприятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия направлены, прежде всего, на соблюдение границ участка проектирования и предотвращения нарушений вне участка проектирования.

Мероприятия по охране земельных ресурсов, растительного и почвенного покрова на уровне проектирования направлены на минимизацию всех видов техногенной нагрузки за счет оптимизации размещения объектов, максимального уменьшения объемов использования техники, грамотному планированию обращения с отходами.

Мероприятиями по предотвращению и минимизации вредного воздействия на земельные ресурсы, растительный и почвенный покров предусматривается:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- минимизация площади, занимаемой объектами проектирования;

- соблюдение границ участка проектирования и предотвращения нарушений вне участка проектирования;

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-смазочных материалов;

- оснащение территории строительства (в период строительства) и площадки (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности;

- максимальное использование малоотходных технологий строительства и эксплуатации объектов;

- проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории после завершения строительных работ;
- организация системы сбора, транспортировки и отведения поверхностных сточных вод, образующихся на территории.
Мероприятиями, предотвращающими и минимизирующими вредное воздействие на водные объекты, предусматривается:
- учет объема водоотведения;

- запрет сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты.
Мероприятиями, предотвращающими и минимизирующими вредное воздействие на атмосферный воздух, предусматривается:
- планируемый к использованию фреон в системе кондиционирования и холодильном оборудовании не должен противоречить требованиям законодательства в области охраны озонового слоя;
- своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание оборудование;
- обслуживание оборудования высококвалифицированным персоналом.
8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОГРАММЕ ЛОКАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И (ИЛИ) 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
В соответствии с пунктом 6 Инструкции о технологии работ по организации и проведению локального мониторинга окружающей среды, утвержденной постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 9 от 01.02.2007, проектируемый объект общественного назначения не относится к объектам локального мониторинга. 
Послепроектный анализ при эксплуатации проектируемого объекта позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на природную среду и, в соответствии с этим, скорректировать/определить мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий. Послепроектному анализу подлежат фактические концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

9 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для оценки потенциального трансграничного воздействия проведены расчеты зон возможного и значительного вредного воздействий.

Зона значительного вредного воздействия на атмосферный воздух (изолиния 1,0 ПДК) и зона воздействия объекта на атмосферный воздух (изолиния 0,2 ПДК) после ввода в эксплуатацию объекта строительства по рассматриваемым веществам отсутствует.

Расстояние от проектируемого объекта до границы Республики Беларусь составляет 7,4 км. Возможного трансграничного воздействия проектируемой деятельности не ожидается.

10 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. 

Перечень условий:

- учесть требования полученных технических условий; 

- учесть требования по снятию, хранению и последующему обращению со снятым плодородным слоем почвы;

- учесть требования Закона Республики Беларусь «О растительном мире» № 205-3 от 14.06.2003 – при удалении объектов растительного мира проектом должны быть определены компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного мира; 

- учесть требования Закона Республики Беларусь «О животном мире» 
№ 257-З от 10.07.2007 – в проектной документации требуется предусмотреть мероприятия, направленные на предотвращение и (или) компенсацию вредного воздействия на животный мир и среду его обитания;
- учесть требования Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» № 271-З от 24.06.1999 – не допускать загрязнения, засорения источников питьевого водоснабжения;

- обращение с отходами вести в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами»;

- проектная документация должна быть разработана с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 18.07.2017 № 5-Т.
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Ситуационная карта-схема района расположения объекта общественного назначения 
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Приложение Г 
Карта-схема ИЗА

Приложение Д
на 3 листах

Карта-схема приземных концентраций
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